**MUNTATZE- ETA SEGURTASUN-JARRAIBIDE GARRANTZITSUAK**

Balazta-pastillak segurtasun-elementu garrantzitsuak dira eta mekanikari kualifikatu batek jarri behar ditu. Frikzio-gainazalak koiperik edo beste kutsatzaile fluidorik gabe eduki, hauek balaztaren eraginkortasuna murrizten baitute. Pastillak, frikzio-materiala diskoari begira daudela instalatu. Pastillak aldatzerakoan, egiaztatu pintzak aske mugitzen direla. Oso higatutako edo zirriztutako balazta-diskoak tailer kualifikatu baten ordezkatu behar dira. Disko higatuek pastillen egokitzapen denbora luzatu egiten dute eta galgatzeko ahalmena murriztu lezakete. Balazta-pastillak erregulartasunez ikuskatu eta ordezkatu 2 mm-ko marruskadura-materialeko geruza geratzen denean bizkar-plakan. Galgatze-indarraren galera errazago gertatzen da pastilla higatuetan. Atera, garbitu eta ikuskatu 4.800 kilometrotan behin edo urtean behin, eta ordeztu higaduraren mugaren azpitik badaude, edo ertz-altxatze edo pitzadura seinaleren bat badago pastilla eta bizkar-plakaren arteko ertzetan. Ikus EBCren katalogo nagusia EBCko konposatu egokiak hautatzeko.