**VAŽNE UPUTE ZA MONTAŽU I SIGURAN RAD**

Kočne obloge važan su sigurnosni element i mora ih montirati kvalificirani mehaničar. Tarne površine moraju se čistiti od masti i drugih tekućih kontaminanata koji smanjuju učinkovitost kočenja. Obloge montirajte tako da tarni materijal bude okrenut prema disku. Pri zamjeni obloga provjerite slobodno kretanje čeljusti. Jako istrošeni kočni diskovi ili diskovi s utorima moraju se zamijeniti u kvalificiranoj radionici. Istrošeni diskovi produljuju vrijeme „uhodavanja” i uzrokuju ozbiljno smanjenje ili čak potpuni gubitak učinka kočenja. Redovito pregledavajte kočne obloge i zamijenite ih kad na podložnoj pločici ostane 2 mm tarnog materijala. „Blijeđenje” ili kvar kočnice češće se događa na istrošenim oblogama. Uklonite, očistite i pregledajte kočnice na svakih 3 000 milja ili svake godine i zamijenite ih ako su vrijednosti ispod graničnih vrijednosti trošenja ili postoje vidljivi znakovi podizanja rubova ili pukotina oko rubova između obloga i podložnih pločica. U glavnom katalogu EBC možete potražiti odgovarajuće opcije EBC materijala.