**DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Brzdové destičky jsou důležité bezpečnostní prvky a měl by je montovat kompetentní mechanik. Zajistěte, aby na třecích plochách nebyla mastnota nebo jiné kapalné znečištění, které by mohlo snížit účinnost brzd. Namontujte destičky tak, aby třecí materiál směřoval ke kotouči. Při výměně destiček zkontrolujte volný pohyb třmenů. Silně opotřebované nebo poškozené brzdové kotouče by měly být vyměněny v kompetentním servisu. Opotřebené kotouče prodlužují dobu zajetí a způsobují vážné snížení nebo dokonce ztrátu brzdného výkonu. Brzdové destičky pravidelně kontrolujte a vyměňte je vždy, když na podložce zbývají 2 mm třecího materiálu. Při opotřebení destiček snadněji dochází ke ztrátě brzdného výkonu. Demontujte, vyčistěte a zkontrolujte destičky po každých 3000 ujetých mílích nebo alespoň jednou za rok a vyměňte je, pokud dosahují limitů opotřebení nebo pokud sledujete jakékoliv známky nadzvedávání nebo praskání okrajů mezi destičkou a opěrnou deskou. Viz hlavní katalog EBC pro výběr vhodných sloučenin EBC.