**TÄRKEITÄ ASENNUS- JA TURVALLISUUSOHJEITA**

Jarrupalat ovat tärkeitä turvallisuustekijöitä, ja ammattitaitoisen mekaanikon on asennettava ne. Pidä kitkapinnat rasvattomina kuivina jotta jarrujen tehokkuus ei heikentyisi. Asenna palat niin, että kitkamateriaali osoittaa levyyn päin. Tarkista, että jarrusatulat liikkuvat vapaasti paloja vaihdettaessa. Kuluneet ja uraiset jarrulevyt on vaihdettava ammattitaitoisessa korjaamossa. Kuluneet jarrulevyt pidentävät jarrumatkaa ja heikentävät jarrujen tehokkuutta huomattavasti tai ovat jopa täysin tehottomat. Tarkasta jarrupalat säännöllisesti ja vaihda ne, kun jarrupalaa on jäljellä 2 mm. Kuluneet jarrupalat heikentävät jarrutusta. Irrota, puhdista ja tarkasta palat 4 800 km (3 000 mailia) välein tai vuosittain. Vaihda palat, jos ne ovat kulumisrajojen alapuolella tai jos niissä on merkkejä reunan epätasaisuudesta tai halkeilusta palan ja tukilevyn välisissä reunoissa. Katso EBC:n yleisluettelosta sopiva EBC -seos.