**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Τα τακάκια των φρένων είναι σημαντικά εξαρτήματα για την ασφάλεια και θα πρέπει να τοποθετούνται από αρμόδιο μηχανικό. Διατηρείτε τις επιφάνειες τριβής ελεύθερες από γράσο και άλλα ρευστά που ενδέχεται να μειώσουν την απόδοση πέδησης. Τοποθετήστε στα τακάκια υλικό τριβής στην όψη που κοιτάει προς τον δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι οι σιαγώνες κινούνται ελεύθερα όταν αλλάζετε τακάκια. Δίσκοι με μεγάλη φθορά ή αυλακώσεις θα πρέπει να αντικαθίστανται από αρμόδιο συνεργείο. Οι φθαρμένοι δίσκοι παρατείνουν τον χρόνο στρωσίματος και προκαλούν σημαντική μείωση ή ακόμη και απώλεια της απόδοσης του συστήματος πέδησης. Να ελέγχετε τακτικά τα τακάκια και να τα αντικαθιστάτε όταν το υλικό τριβής στην πλάκα στήριξης έχει μειωθεί στα 2 mm. Η εξασθένηση πέδησης προκύπτει πιο εύκολα με φθαρμένα τακάκια. Να αφαιρείτε, καθαρίζετε και ελέγχετε τα τακάκια κάθε 3000 μίλια ή κάθε χρόνο, και να τα αντικαθιστάτε εάν έχουν υπερβεί το όριο φθοράς ή εάν υπάρχει ένδειξη φθοράς ή ρωγμών στα άκρα, ανάμεσα στο τακάκι και την πλάκα στήριξης. Δείτε τον κατάλογο της EBC για την επιλογή των κατάλληλων υλικών EBC.