**SVARBIOS MONTAVIMO IR SAUGOS INSTRUKCIJOS**

Stabdžių trinkelės yra svarbi saugos priemonė, todėl jas turėtų sumontuoti kvalifikuotas mechanikas. Įsitikinkite, kad trinties paviršiai neužteršti riebalais ar kitais skysčiais, kurie mažina stabdžių veiksmingumą. Sumontuokite trinkeles taip, kad trinties medžiaga būtų atsukta į diską. Keisdami trinkeles, patikrinkite apkabų judėjimo laisvumą. Labai susidėvėjusius ar su grioveliais stabdžių diskus turi pakeisti specializuotos dirbtuvės. Dėl susidėvėjusių diskų pailgėja prisitrynimo laikas ir smarkiai sumažėja arba net prarandamas stabdžių veiksmingumas. Reguliariai tikrinkite stabdžių trinkeles ir pakeiskite jas, kai ant atraminės plokštės liks 2 mm trinties medžiagos. Dėl susidėvėjusių trinkelių dažniau įvyksta stabdžių triktis. Nuimkite, išvalykite ir patikrinkite trinkeles kas 3 000 mylių arba kasmet ir pakeiskite, jei susidėvėjimas neatitinka leistinas ribas arba jei tarp trinkelės ir atraminės plokštės yra bet kokių kraštų pakilimo ar įtrūkimų požymių. Tinkamų EBC trinties medžiagų ieškokite pagrindiniame EBC kataloge.