**INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE INSTALAÇÃO E SEGURANÇA**

As pastilhas de travões são elementos de segurança importantes e devem ser instaladas por um mecânico qualificado. Mantenha as superfícies de fricção isentas de gordura ou outros contaminantes líquidos que reduzam a eficiência dos travões. Coloque as pastilhas com o material de fricção virado para o disco. Verifique se as pinças se movem livremente quando muda as pastilhas. Os discos de travões muito desgastados ou com ranhuras devem ser substituídos numa oficina especializada. Os discos desgastados prolongam o tempo de assentamento e provocam uma grave redução ou mesmo uma perda de desempenho dos travões. Inspecione regularmente as pastilhas dos travões e substitua-as quando restarem 2 mm de material de fricção na placa de apoio. O enfraquecimento dos travões ocorre mais facilmente em pastilhas gastas. Retire, limpe e inspecione as pastilhas a cada 4800 km, ou anualmente, e substitua-as se estiverem abaixo dos limites de desgaste, ou se houver sinais de levantamento dos bordos ou fissuras à volta dos bordos entre a pastilha e a placa de apoio. Consulte o catálogo principal da EBC para ver uma seleção de compostos EBC adequados.