**INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND MONTAREA ȘI SIGURANȚA**

Plăcuțele de frână sunt elemente de siguranță importante și trebuie să fie montate de un mecanic specializat. Asigurați-vă că suprafețele de frecare nu sunt contaminate cu grăsimi sau alte lichide, pentru ca eficiența frânelor să nu fie afectată. Montați plăcuțele cu materialul de frecare orientat spre disc. Atunci când schimbați plăcuțele, verificați dacă etrierele se mișcă liber. Discurile de frână foarte uzate sau cu caneluri adânci trebuie să fie înlocuite la un service specializat. Atunci când discurile de frână sunt uzate, timpul de stabilizare a plăcuțelor crește, iar eficiența de frânare scade semnificativ sau chiar complet. Inspectați periodic plăcuțele de frână și înlocuiți-le atunci când grosimea materialului de frecare de pe placa suport scade sub 2 mm. Există șanse mai mari ca frânele să își piardă din eficiență atunci când plăcuțele de frână sunt uzate. Scoateți, curățați și inspectați plăcuțele la 4.800 km (3.000 mile) parcurși sau o dată pe an și înlocuiți-le dacă au atins limitele de uzură sau dacă prezintă semne de ridicare a marginii sau crăpături în zona marginilor dintre plăcuță și placa suport. Consultați catalogul principal EBC pentru selectarea compușilor EBC corespunzători.