**ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

Тормозные накладки являются важными элементами обеспечения безопасности и должны устанавливаться компетентным механиком. На трущихся поверхностях не должно быть следов смазки и других жидких загрязнителей, которые снижают эффективность торможения. Устанавливайте накладки фрикционным материалом к диску. При замене накладок проверьте плавность движения суппортов. Диски со следами сильного износа или канавками следует заменять в специализированной мастерской. Износ дисков увеличивает время приработки и ведет к сильному снижению и даже полной потере эффективности торможения. Регулярно осматривайте накладки и меняйте их, когда на опорной пластине остается 2 мм фрикционного материала. При износе накладок легко происходит снижение эффективности торможения. Снимайте, чистите и проверяйте накладки каждые 4800 км (3000 миль) либо ежегодно и меняйте их в случае износа сверх нормы или при наличии признаков подъема кромок или трещин по кромкам между накладкой и опорной пластиной. Для выбора подходящих компаундов см. сводный каталог компании «EBC».