**INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE MONTAJE Y SEGURIDAD**

Las pastillas de freno son elementos de seguridad importantes y debe montarlas un mecánico competente. Mantenga las superficies de fricción libres de grasa u otros fluidos contaminantes que reduzcan la eficacia de los frenos. Coloque las pastillas con el material de fricción orientado hacia el disco. Compruebe que las pinzas se muevan libremente cuando cambie las pastillas. Los discos de freno muy desgastados o estriados deben ser sustituidos por un taller competente. Los discos desgastados alargan el tiempo de asentamiento y provocan una fuerte reducción o incluso la pérdida del rendimiento de los frenos. Inspeccione regularmente las pastillas de freno y sustitúyalas cuando queden 2 mm de material de fricción en la placa de apoyo. Unas pastillas desgastadas favorecen la aparición de la fatiga de frenado. Retire, limpie e inspeccione las pastillas cada 5000 km o cada año y sustitúyalas si están por debajo de los límites de desgaste, o si hay signos de levantamiento de bordes o grietas alrededor de los bordes entre la pastilla y la placa de apoyo. Consulte el catálogo maestro de EBC para seleccionar los compuestos EBC más adecuados.