**ÖNEMLİ TAKMA VE GÜVENLİK TALİMATLARI**

Fren balataları önemli güvenlik öğeleridir ve yetkili bir tamirci tarafından takılmalıdır. Sürtünme yüzeylerini, fren verimliliğini azaltacak gres veya diğer sıvı kirleticilerden arındırılmış olarak tutun. Balataları sürtünme malzemesi diske bakacak şekilde takın. Balataları değiştirirken kaliperlerin serbest hareket edip etmediğini kontrol edin. Fazla aşınmış veya yivlenmiş fren diskleri uzman bir tamirhane tarafından değiştirilmelidir. Aşınmış diskler yerleşme süresini uzatır ve fren performansında ciddi bir azalmaya ve hatta kayba neden olur. Fren balatalarını düzenli olarak kontrol edin ve destek plakasında 2 mm sürtünme malzemesi kaldığında değiştirin. Aşınmış balatalarda daha kolay fren zayıflaması meydana gelir. Her 4800 km'de (3000 mil) veya yılda bir balataları sökün, temizleyin ve inceleyin ve aşınma sınırlarının altındaysa veya balata ile destek plakası arasındaki kenarlarda kenar kalkması ya da çatlama belirtisi varsa değiştirin. Uygun EBC bileşiklerinin seçimi için EBC ana kataloğuna bakın.