**INSTRUCCIONS IMPORTANTS D'AJUSTAMENT I SEGURETAT**

Les pastilles de frens són elements de seguretat importants i les hauria d’instal·lar un mecànic professional. Mantingueu les superfícies de fricció netes de greix o d'altres fluids contaminants donat que redueixen l’eficiència dels frens. Poseu les pastilles amb el material de fricció de cara al disc. Comproveu que les pinces es mouen lliurement en el moment de canviar les pastilles. Els discs de fre desgastats o amb solcs s’haurien de canviar en un taller professional. Els discs desgastats amplien el temps de frenada i causen una reducció important o fins i tot l’anul·lació del rendiment dels frens. Reviseu amb regularitat les pastilles de fre i canvieu-les quan quedin 2 mm de material de fricció a la placa de suport. La pèrdua d'efectivitat dels frens es dona més fàcilment amb pastilles desgastades. Retireu, netegeu i inspeccioneu les pastilles cada 5000 km o cada any i canvieu-les quan estiguin per sota dels límits de desgast, presentin elevació de les vores o esquerdes al voltant de les vores entre la pastilla i la placa de suport. Consulteu el catàleg mestre d’EBC per triar els components d’EBC adequats.